
                  KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL
		　　　　　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　ドライバ
                      
		　　　　　　　Readme （お読みください：補足情報）
			 　 Ｖｅｒｓｉｏｎ　２．０１
                  
============================================================
I.   目次

     このＲｅａｄｍｅファイルには、下記の項目に関する補足情報が記載されています。プリンタをご使用になる
     前に必ずお読みください。

　　　　　　- アプリケーション・ノート
     - 接続性
     - エラーメッセージ
     - ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）
     - プリンタドライバ
     - ステータスディスプレイ     

    	           	           プリンタドライバ　バージョン　１．５．６２４．０以上
   			        　　コントローラーファームウェア　バージョン ０．５６以上

=============================================================
II. 　アプリケーション・ノート

     1. CorelDRAW--レターサイズ用紙に印刷する時、「用紙タブ」の「出力用紙サイズ」
	で「出力サイズに合わせる」を選択してください。「出力サイズに合わせる」を選択しないと
	画像が欠けることがあります。

     2. DOS--DOSのcopyとprintコマンドはサポートしておりません。

     3. ＭＳ　ＷＯＲＤ--Ｗｏｒｄは、ユーザー指定の用紙サイズではなく、Ｗｏｒｄ設定のデフォルト
	の用紙サイズをドライバに指定します。このため既存のドキュメントで設定された用紙サイズとは
	異なる用紙に印刷する場合には、下記の手順に従い操作を行う必要があります。

        　ｉ．　「ファイル」−「ページ設定」を選択し、指定の用紙サイズが選択されいるかを確認します。
        　ｉｉ．「ファイル」−「印刷」を選択し、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４３０　ＤＬの「プロパティ」ボタンをクリックします。
        　ｉｉｉ．「用紙」タブを選択します。「用紙サイズに合わせる」を選択して「出力用紙サイズ」のドロップ
　　　　　　　　　　　　　ダウンリストから、指定の用紙サイズを選択します。

     4.　ＭＳ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　５．０--JAVA関係のデータを含むウェブページを印刷すると
	ＳＰＯＯＬ３２エラーが発生することがあります。ドキュメントの保存は可能ですが、印刷ジョブの
	継続は出来ません。コンピューターを再起動してから、再度印刷ジョブを送り直してみてください。
	問題が解決しないようであれば、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　５．０を５．５以上にアップグレード
	してください。

     5. Acrobat Reader 4.0--点線が印刷されないという現象が発生すること
	があります。その場合にはAcrobatReaderを５．０以降にアップグレードしてくだ
	さい。
    
     6. Adobe PageMaker 6.5--データにより色分版機能は正しく機能しない
	場合があります。　また、プロセスブラックのみカラーで印刷されるときは、プリンタプロパ
	ティで品質タブ上のモノクロオプションを選択して出力してください。

     7.	Ｌｏｔｕｓ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　９．６．１--プリントプロパティが開かれているときは、ドライバの印刷
	設定のレイアウトは、正しく設定されずに崩壊します。

    　８．	メモ帳（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　メモ帳で複数部数を印刷する場合、プリンタドライバではなく、
	必ずメモ帳で部数を設定してください。
	以下の方法で、メモ帳から部数を設定することができます。
          -	「ファイル」をクリックします。
          -	「印刷」を選択します。
          -	「部数」に希望する印刷部数を入力します。

============================================================
III. 接続性

     1. ネットワーク--IPPプロトコルはHTTP上で稼動します。そのため、ネットワークの
	HTTPメニューでHTTPを使用できないように設定している場合は、IPPも自動的
	に使用できなくなります。

     2. ネットワーク--ネットワークのHTTPメニューやSNMPメニューの変更を行った場合、
	その設定を有効にするためにプリンタを再起動してください。

 　　　　 3.	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、標準ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイスタイプとしてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、Ｍｉｎｏｌｔａ−ＱＭＳ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

     4. Ｗｉｎｄｏｗｓ　２０００--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、標準ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイスタイプとしてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、ＭＩＮＯＬＴＡ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

　　　　　　5.	Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８／Ｍｅ--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	ＴＣＰ／ＩＰポートを指定してから、付属のプリントモニタをご使用下さい。

     6.	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴ--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、ＬＰＲポートを使用し
	ます。１つ目のテキストボックスにプリンタのＩＰアドレスを入力し、２つ目には「ＬＰ」と入
　	力してから、付属のプリントモニタをご使用下さい。

============================================================
IV.  エラーメッセージ

    1. 紙詰まり--定期的にプリンタの排紙トレイ上の用紙を取り除いてください。特に
　　　　　　　　大量印刷を行う場合にはご注意ください。 排紙トレイが一杯になった場合
　　　　　　　　（約２５０枚）、紙詰まり等によりプリンタが停止することがあります。

    2. 両面ユニットで紙詰まり--オートコンティニューがオンの場合には、設定と異なる用紙
　　　　　　　　サイズで両面印刷すると両面ユニットで紙詰まりが発生することがあります。プリンタドラ
　　　　　　　　イバで設定されている正しい用紙サイズに変更してください。

    3. 無効なプリンタ名--プリンタ名の文字列の前後にスペースが入っているとプリンタドライ
　　　　　　　　バのインストール時にエラーメッセージが表示されることがあります。この場合には、プリンタ
　　　　　　　　名の文字列の前後のスペースを除いてください。

============================================================
V.  PAGESCOPE WEB CONNECTION(ページスコープ･ウェブコネクション）

     1. ジョブページ--「ジョブオーナー」欄は、プリンタドライバで「デバイスオプション設定」
	タブの「ユーザー名」にて名称を設定しない限り空白となります。

     2. ＵＲＬ--システムのオンラインアシスタンスのＵＲＬ入力欄は、「ｈｔｔｐ：//ＵＲ」を入力して
	下さい。ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎは、「ｈｔｔｐｓ：//ＵＲＬ」をサポートしません。

     3. WINS/NetBIOS--WINS/NetBIOSを変更したときは、必ずプリンタ
	を再起動してください。

     4. ジョブページ--「ページ枚数」欄の合計枚数は、コピー枚数ごとの合計ではなく
	プリントジョブごとの合計枚数が表示されます。また、「コピー枚数」欄には、実際の
	コピー枚数ではなく、常に「１」が表示されます。例えば、２ページのドキュメントを３部
	のコピー枚数でプリントジョブを指定すると、「コピー枚数」欄は、「１」、そして、「ページ
	枚数」欄は、「６」と表示されます。

     ５． ジョブページ--奇数のページ数からなるドキュメントの両面印刷では、最後の空白の
	ページがカウントされて、合計ページ数に加えられます。例えば、７ページからなるドキュメント
	を両面印刷で、２部コピーすると、合計ページ数は、１６ページとして表示されます。

     ６． アドミニストレイター　ログイン--アドミニストレイターとして　正しいパスワードでログインしても、
	「正しいパスワードを入力してください。」というメッセージが表示された場合は、ブラウザーの
	セキュリティーとプライバシーの設定をチェックしてください。　
	インターネット・エクスプローラーの場合は、中度（または、低度）のセキュリティーと中高度
	（または、低度）のプライバシー設定がなされているか確認してください。　
	ネットスケープの場合は、クッキー（Ｃｏｏｋｉｅ）が使用許可になっているか確認して下さい。
   
============================================================
VI. プリンタドライバ
     
     1. 部単位で印刷--「セットアップ」タブの「両面印刷／小冊子（袋とじ）印刷」のオプション
	として「小冊子右綴じ」または「小冊子左綴じ」を選択し両面印刷ジョブを部単位で印刷
	する場合、プリンタドライバでのみ「部単位印刷」を選択してください。アプリケーションの「部
	単位で印刷」を選択するとページが正しく配置されない場合がありますので、選択しないで
	ください。
	ＷＯＲＤで、ウォーターマークかオーバーレイを使って印刷を行うと同様な現象が起きます。
	また、プリンタドライバで「部単位印刷」を選択せずに印刷を行うと、最初のコピー部の
	第１ページにのみウォーターマークが印刷されることになります。

     2. デフォルト--「デバイスオプション設定」タブでオプションを追加または削除するとプリンタド
	ライバの設定は全て自動的にデフォルト設定にリセットされます。

    　3. インストール (Windows XP)--Windowsの制限により、２つ目の
	magicolor　5430 DLプリンタドライバをインストールすると、プリンタフォルダの
	プリンタ名は（コピー２）ではなく（コピー１）となります。

     4． インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）--新しいバージョンにｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４３０ ＤＬ
	プリンタドライバをアップグレードする際は、古いバージョンをまず取り除いてから、新しい
	バージョンをインストールしてください。　

     5． インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ　ＳＰ２）--ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４３０ ＤＬプリンタドライバ
	をインストールする際、「Ｗｉｎｄｏｗｓセキュリティー警告」のメッセージが画面に表示されます。
	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ ＳＰ２のファイアウォールからインストーラプログラムのブロックを解除してください。

　　　　　　6．	機能 （Ｗｉｎｄｏｗｓ ２ｋ／ＸＰ／ＮＴ４．０／２００３）--カスタム用紙サイズ編集、
	オーバーレイ編集、ウォーターマーク編集、Ｅａｓｙ　Ｓｅｔ保存といった機能は、管理者
	としてログインすると使用可能となります。

     7． ＩＰＰポート （Ｗｉｎｄｏｗｓ ２Ｋ）--Ｗｉｎｄｏｗｓのスプーラーに起因する問題により、ＩＰＰ
	ポート接続プリンタでは、印刷設定の「印刷されたドキュメントを保持する」を選択しても、
	印刷キューにジョブは、保持されません。　また、プリンタキューのウィンドにある「ヘルプ」
	メニュー項目を表示すると、エラーメッセージが現れます。
    
     8.　オーバーレイ--オーバーレイファイルはカラードキュメントとして作成されます。そのため、
	「品質」タブの「カラー」でモノクロ印刷を選択しても、オーバーレイはカラーで印刷されます。
	モノクロのオーバーレイファイルが必要であれば、新規に作成しオーバーレイファイルとして
	保存してください。（「用紙」タブのオーバーレイ編集ボタン） 

     9. オーバーレイ--オーバーレイファイルはそのファイルが作成された時と同じ解像度で印刷
	する必要があります。たとえば、オーバーレイファイルが600dpiで作成された場合、
	このオーバーレイファイルを使用して印刷を行う時は必ず600dpiで印刷してください。
	異なった解像度を使用してオーバーレイファイルを印刷すると自動的にサイズが変更され、
	用紙には正しく印字されません。

    10. オーバーレイ--オーバーレイファイル（*.prn）は、必ずmagicolor 5430
	DLドライバで作成してください。他のプリンタドライバを使用してオーバーレイファイル
	を作成した場合、ファイルは印刷されません。

    11. オーバーレイ--オーバーレイを使用してファイルを印刷する場合、通常の印刷に比べて倍
	の仮想メモリを使用します。そのためオーバーレイを使用する場合には、事前にコンピュータ
	の仮想メモリを増やしておくことをお奨めします。

    12. 共有--Windows Me/98で共有されたプリンタのプリンタドライバをアンインストー
	ル（削除）し再度インストールする場合、新しくインストールされたプリンタドライバは自動的
	に共有されます。プリンタドライバを共有したくない場合は、共有設定を解除してください。

    13. アンインストール（Windows 9x）--プリンタドライバをアンインストール（削除）する
	場合は、アンインストール（削除）終了後必ずコンピュータを再起動してください。再起動
	を行わないといくつかのファイルがWindowのOSによりロックされ、削除されません。

    14． アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）--ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	５４３０ ＤＬプリンタドライバを追加/削除プログラムからアンインストールする場合は、
	アンチウイルススキャンやアンチウイルス・リアルタイム・撃退プログラムを一時的
	に使用不可能にしてください。　

    15． アンインストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅ）--Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅをご使用の場合は、
	プリンタドライバーをアンインストールしてから、コンピューターをスタートししてください。	

    16．	用紙サイズの混合--異なる用紙サイズからなるドキュメントを印刷すると、予期しない印刷
	結果を引き起こすことになります。例えば、両面印刷で、表と裏をそれぞれＡ４とリーガルとして
	指定して両面印刷を行うと正しく印刷が行われません。Ｎ−ｕｐや小冊子（袋とじ）印刷では、
	データの紛失や空白のページが挿入されて印刷されます。
	下記の設定を行うことにより、用紙サイズを混合して印刷することが可能になるかもしれません。
	（ａ） ｵｰﾄｺﾝﾃｨﾆｭｰの設定をオンにする。 
　　　  	（ｂ） 用紙トレイの連結の設定をオンにする。
        （ｃ） トレイ１とトレイ２にそれぞれ異なる用紙サイズを入れる。
        （ｄ）　給紙口の設定をオートにする。
	（ｅ）　用紙サイズの表と裏を同じに指定する。

   　17．	ページの印刷方向--縦横方向の混じったＷｏｒｄのドキュメントを小冊子（袋とじ）で指定すると、
	第２ページ目は、１８０度回転して印刷されます。
	例えば、３ページからなるドキュメントの第１ページ/第２ページ/第３ページを順に、
	それぞれ横長/縦長/横長と指定すると、第２ページが１８０度回転して印刷されます。

    18．	ズーム（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　倍率を７５％未満、または３００％より大きく設定した場合、ズーム機能が
	適切に働かない場合があります。

    19．	ポスター印刷（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　アプリケーションにより、２ｘ２、３ｘ３、４ｘ４、５ｘ５を選択しても適切に
	機能しない場合があります。

    20．	ツールチップ（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　ツールチップメッセージがPC画面上の正しい位置に
	表示されない場合があります。

============================================================
VII.ステータス・ディスプレイ
     
     1. プリントステータス--印刷ジョブをスプール中は、正しいステータスが表示されずに、
	「プリンタの電源が入っていない／通信エラー」や「ポート ビジー」といったエラーメッセージ
	が一時的に表示されることがあります。スプーラーからジョブが削除されると、正しいステータス
	が表示されます。

============================================================
商標
ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
ｍａｇｉｏｌｏｒは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　（ｃ）　２００４−２００７　ｂｙ　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．
Ａｌｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．