
                  ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４４０　ＤＬ
		　　　　　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　ドライバ
                      
		　　　　　　　Ｒｅａｄｍｅ （お読みください：補足情報）
			 　 Ｖｅｒｓｉｏｎ　２．０１
                  
============================================================
Ｉ． 目次

     このＲｅａｄｍｅファイルには、下記の項目に関する補足情報が記載されています。プリンタをご使用
     になる前に必ずお読みください。

     - アプリケーション・ノート
     - 接続性
     - エラーメッセージ
     - ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）
     - プリンタドライバ
     - ステータスディスプレイ
    　- ステータスモニター
     - オペレーションコントロールパネル

============================================================
ＩＩ．　アプリケーション・ノート

     １．	ＣｏｒｅｌＤＲＡＷ--レターサイズ用紙に印刷する時、「用紙タブ」の「出力用紙サイズ」
	で「出力サイズに合わせる」を選択してください。「出力サイズに合わせる」を選択しないと
	画像が欠けることがあります。

    　２． ＤＯＳ--ＤＯＳのｃｏｐｙとｐｒｉｎｔコマンドはサポートしておりません。

     ３． ＭＳ　ＷＯＲＤ--Ｗｏｒｄは、ユーザー指定の用紙サイズではなく、Ｗｏｒｄ設定のデフォルト
	の用紙サイズをドライバに指定します。このため既存のドキュメントで設定された用紙サイズとは
	異なる用紙に印刷する場合には、下記の手順に従い操作を行う必要があります。

        　ｉ．　「ファイル」−「ページ設定」を選択し、指定の用紙サイズが選択されいるかを確認します。
        　ｉｉ．「ファイル」−「印刷」を選択し、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４４０　ＤＬの「プロパティ」ボタンをクリックします。
        　ｉｉｉ．「用紙」タブを選択します。「用紙サイズに合わせる」を選択して「出力用紙サイズ」のドロップ
　　　　　　　　　　　　 ダウンリストから、指定の用紙サイズを選択します。

     ４．　ＭＳ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　５．０--ＪＡＶＡ関係のデータを含むウェブページを印刷すると
	ＳＰＯＯＬ３２エラーが発生することがあります。ドキュメントの保存は可能ですが、印刷ジョブの
	継続は出来ません。コンピューターを再起動してから、再度印刷ジョブを送り直してみてください。
	問題が解決しないようであれば、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ５．０を５．５以上にアップグレードしてください。

     ５． Ａｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒ　４．０--点線が印刷されないという現象が発生することがあります。
	その場合にはＡｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒを５．０以降にアップグレードしてください。
    
     ６．　	ＡｄｏｂｅＰａｇｅＭａｋｅｒ　６．５--データにより色分版機能は正しく機能しない場合があります。
	また、プロセスブラックのみカラーで印刷されるときは、プリンタプロパティで品質タブ上のモノクロ
	オプションを選択して出力してください。

    　７．	Ｌｏｔｕｓ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　９．６．１--プリントプロパティが開かれているときは、ドライバの印刷
	設定のレイアウトは崩れて正しく表示されません。

    　８．	メモ帳（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　メモ帳で複数部数を印刷する場合、プリンタドライバではなく、
	必ずメモ帳で部数を設定してください。
	以下の方法で、メモ帳から部数を設定することができます。
          -	「ファイル」をクリックします。
          -	「印刷」を選択します。
          -	「部数」に希望する印刷部数を入力します。

============================================================
ＩＩＩ． 接続性

     １． ネットワーク--ＩＰＰプロトコルはＨＴＴＰ上で稼動します。そのため、ネットワークの
	ＨＴＴＰメニューでＨＴＴＰを使用できないように設定している場合は、ＩＰＰも自動的
	に使用できなくなります。

     ２． ネットワーク--ネットワークのＨＴＴＰメニューやＳＮＭＰメニューの変更を行った場合、
	その設定を有効にするためにプリンタを再起動してください。

     ３． Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイス種類としてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、Ｍｉｎｏｌｔａ−ＱＭＳ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

     ４． Ｗｉｎｄｏｗｓ　２０００--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイス種類としてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、ＭＩＮＯＬＴＡ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

　　　　　　５．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８／Ｍｅ--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	ＴＣＰ／ＩＰポートを指定してから、付属のプリントモニターをご使用下さい。

     ６．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴ--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、ＬＰＲポートを使用し
	ます。１つ目のテキストボックスにプリンタのＩＰアドレスを入力し、２つ目には「ＬＰ」と入
　	力してから、付属のプリントモニターをご使用下さい。

　　　　　　７．	大量印刷--５０ページを超えるような大量印刷を行う場合は、ＩＰＰではなく標準
	ＴＣＰ／ＩＰポートを指定して、印刷を行うことを推奨します。

============================================================
ＩＶ． エラーメッセージ

    　１． 	紙詰まり--定期的にプリンタの排紙トレイ上の用紙を取り除いてください。特に大量印刷を行う
       	場合にはご注意ください。 排紙トレイが一杯になった場合（約２５０枚）、紙詰まり等により
       	プリンタが停止することがあります。

    　２．	両面ユニットで紙詰まり--オートコンティニューがオンの場合には、設定と異なる用紙サイズで両面
	印刷すると両面ユニットで紙詰まりが発生することがあります。プリンタドライバで設定されている正しい
       	用紙サイズに変更してください。また、両面ユニットでの紙詰まりの状況によっては、「ミテイギブデ/
	カミヅマリ」のメッセージが表示されます。

    　３． 無効なプリンタ名--プリンタ名の文字列の前後にスペースが入っているとプリンタドライバのインストール
       	時にエラーメッセージが表示されることがあります。この場合には、プリンタ名の文字列の前後のスペース
       	を除いてください。

     ４．　トナー交換--新品トナーをインストールした後も、「トナーコウカン／（カラー）」のメッセージがコントロール
	パネルに表示される場合は、プリンタで紙詰まりが生じている可能性が考えられます。　詰まった用紙
	を取り除くと、メッセージの表示は解除され、通常の印刷が継続できます。

============================================================
Ｖ． ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）

     １． ジョブページ--「ジョブオーナー」欄は、プリンタドライバで「デバイスオプション設定」タブ
	の「ユーザー名」にて名称を設定しない限り空白となります。

     ２． ＵＲＬ--システムのオンラインアシスタンスのＵＲＬ入力欄は、「ｈｔｔｐ：//ＵＲＬ」を入力して下さい。
	ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎは、「ｈｔｔｐｓ：//ＵＲＬ」をサポートしません。

     ３． ＷＩＮＳ／ＮｅｔＢＩＯＳ--ＷＩＮＳ/ＮｅｔＢＩＯＳを変更したときは、必ずプリンタを再起動してください。

    　４．	ジョブページ--「ページ枚数」欄の合計枚数は、コピー枚数ごとの合計ではなくプリントジョブ
	ごとの合計枚数が表示されます。また、「コピー枚数」欄には、実際のコピー枚数ではなく、
	常に「１」が表示されます。例えば、２ページのドキュメントを３部のコピー枚数でプリントジョブを
	指定すると、「コピー枚数」欄は、「１」、そして、「ページ枚数」欄は、「６」と表示されます。

     ５． ジョブページ--奇数のページ数からなるドキュメントの両面印刷では、最後の空白のページが
	カウントされて、合計ページ数に加えられます。例えば、７ページからなるドキュメントを両面印刷で、
	２部コピーすると、合計ページ数は、１６ページとして表示されます。

     ６． アドミニストレイター　ログイン--アドミニストレイターとして　正しいパスワードでログインしても、
	「正しいパスワードを入力してください。」というメッセージが表示された場合は、ブラウザーの
	セキュリティーとプライバシーの設定をチェックしてください。　
	インターネット・エクスプローラーの場合は、中度（または、低度）のセキュリティーと中高度（または、
	低度）のプライバシー設定がなされているか確認してください。　
	ネットスケープの場合は、クッキー（Ｃｏｏｋｉｅ）が使用許可になっているか確認して下さい。

============================================================
ＶＩ．　プリンタドライバ
     
     １． 部単位で印刷--「セットアップ」タブの「両面印刷／小冊子（袋とじ）印刷」のオプションとして
	「小冊子右綴じ」または「小冊子左綴じ」を選択し両面印刷ジョブを部単位で印刷する場合、
	プリンタドライバでのみ「部単位印刷」を選択してください。アプリケーションの「部単位で印刷」
	を選択するとページが正しく配置されない場合がありますので、選択しないでください。　
	ＷＯＲＤで、ウォーターマークかオーバーレイを使って印刷を行うと同様な現象が起きます。
	また、プリンタドライバで「部単位印刷」を選択せずに印刷を行うと、最初のコピー部の
	第一ページにのみウォーターマークが印刷されることになります。

     ２． デフォルト--「デバイスオプション設定」タブでオプションを追加または削除すると、「コピー」と
	「拡大縮小」を除く全てのプリンタドライバの設定は、自動的にデフォルト設定にリセットされます。

     ３． インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ）--Ｗｉｎｄｏｗｓの制限により、２つ目のｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	５４４０ ＤＬプリンタドライバをインストールすると、プリンタフォルダのプリンタ名は（コピー２）
	ではなく（コピー１）となります。

     ４． インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅ）--新しいバージョンにｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４４０ ＤＬ
	プリンタドライバをアップグレードする際は、古いバージョンをまず取り除いてから、新しい
	バージョンをインストールしてください。　

 　　　　５．	インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅ）--インストーラーＣＤからドライバーをインストールする際、
	「わかりやすい名前」のテキストフィールドに既存のプリンタ名を入力すると、名前が無効で
	ある旨のダイアログ・ボックスが現われ、「Ｃｏｐｙ１」が、名前の重複を避けるため自動的に
	プリンタ名の語尾に付加されてテキストフィールドに入力されます。
	このプリンタ名を変更する場合は、テキストフィールドに他の名前を入力し直すか、あるいは、
	インストール後にプリンタフォルダーから名前の変更を行ってください。

     ６． インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ　ＳＰ２）--ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４４０ ＤＬプリンタドライバ
	をインストールする際、「Ｗｉｎｄｏｗｓセキュリティー警告」のメッセージが画面に表示されます。
	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ ＳＰ２のファイアウォールからインストーラプログラムのブロックを解除してください。

　　　　　　７．	インストール--インストーラーＣＤ　（ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　プリンタ　ソフトウェア
	インストーラー）を使ってドライバーをインストールする際に、ディレクトリーにあるＪａｖａ仮想
	計算機（ＪＶＭ）関連のファイルが上書きされる旨のダイアログ・ボックスが現れることがあります。
	「はい」を選択してインストールを継続してください。（「いいえ」を選択すると、 
	ＩｎｓｔａｌｌＳｈｉｅｌｄ　Ｗｉｚａｒｄが表示されます。ここで「ＯＫ」をクリックしますとインストールが中止されます。
	インストールは自動的にキャンセルされます。）

 　 　　８．	機能 （Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００／ＸＰ／ＮＴ４．０／２００３）--カスタム用紙サイズ編集、
	オーバーレイ編集、ウォーターマーク編集、Ｅａｓｙ　Ｓｅｔ保存といった機能は、管理者
	としてログインすると使用可能となります。

     ９． ＩＰＰポート （Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００）--Ｗｉｎｄｏｗｓのスプーラーに起因する問題により、ＩＰＰ
	ポート接続プリンタでは、印刷設定の「印刷されたドキュメントを保持する」を選択しても、
	印刷キューにジョブは、保持されません。　また、プリンタキューのウィンドにある「ヘルプ」
	メニュー項目を表示すると、エラーメッセージが現れます。
　
    １０．	オーバーレイ--オーバーレイファイルはカラードキュメントとして作成されます。そのため、「品質」
	タブの「カラー」でモノクロ印刷を選択しても、オーバーレイはカラーで印刷されます。
	モノクロのオーバーレイファイルが必要であれば、新規に作成しオーバーレイファイルとして
	保存してください。（「用紙」タブのオーバーレイ編集ボタン） 

    １１．	オーバーレイ--オーバーレイファイルはそのファイルが作成された時と同じ解像度で印刷
	する必要があります。たとえば、オーバーレイファイルが６００ｄｐｉで作成された場合、
	このオーバーレイファイルを使用して印刷を行う時は必ず６００ｄｐｉで印刷してください。
	異なった解像度を使用してオーバーレイファイルを印刷すると自動的にサイズが変更され、
	用紙には正しく印字されません。

    １２． オーバーレイ--オーバーレイファイル（*.ｐｒｎ）は、必ずｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４４０　ＤＬ
	ドライバーで作成してください。他のプリンタドライバーを使用してオーバーレイファイル
	を作成した場合、ファイルが印刷されないことがあります。

    １３． オーバーレイ--オーバーレイを使用してファイルを印刷する場合、通常の印刷に比べて倍
	の仮想メモリを使用します。そのためオーバーレイを使用する場合には、事前にコンピュータ
	の仮想メモリを増やしておくことをお奨めします。

    １４． 共有--Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅで共有されたプリンタのプリンタドライバをアンインストー
	ル（削除）し再度インストールする場合、新しくインストールされたプリンタドライバは自動的
	に共有されます。プリンタドライバを共有したくない場合は、共有設定を解除してください。

    １５． アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅ）--プリンタドライバをアンインストール（削除）する
	場合は、アンインストール（削除）終了後必ずコンピュータを再起動してください。再起動
	を行わないと、いくつかのファイルがＷｉｎｄｏｗｓのＯＳによりロックされ、削除されません。

    １６． アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅ）--ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	５４４０ ＤＬプリンタドライバを追加/削除プログラムからアンインストールする場合は、
	アンチウイルススキャンやアンチウイルス・リアルタイム・撃退プログラムを一時的
	に使用不可能にしてください。　

    １７． アンインストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅ）--Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅをご使用の場合は、
	プリンタドライバーをアンインストールしてから、コンピューターを再起動してください。

   　１８．	ページの印刷方向--縦横方向の混じったＷｏｒｄのドキュメントを小冊子（袋とじ）で指定
	すると、第２ページ目は、１８０度回転して印刷されます。
	例えば、３ページからなるドキュメントの第１ページ/第２ページ/第３ページを順に、
	それぞれ横長/縦長/横長と指定すると、第２ページが１８０度回転して印刷されます。

 　　　１９．	用紙設定禁則アラート--用紙サイズ・給紙口・用紙種類の組み合わせによっては、禁則
	表示あるいは、禁則設定がされないことがあります。

　　　　２０．　	ドライバのアップグレード−−ドライバのアップグレードを行う際はオリジナルのドライバを
	アンインストールしてから行ってください．アンインストールはＳｔａｒｔメニューのＫＯＮＩＣＡ
	ＭＩＮＯＬＴＡプログラムグループ内のアンインストールを選択するか，コントロールパネルの
	「アプリケーションの追加と削除」から”ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４４０ＤＬ”
	を選択してください．
	尚、コントロールパネルから行う場合は，同じ場所にある"ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ
	ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　５４４０ＤＬプリンタドライバソフトウェア"は削除しないでください．これは
	アップグレード後のドライバのアンインストールでも使用します．誤って削除してしまった場合は
	もう一度ＣＤからドライバをインストールしてください．

    ２１．	ズーム（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　倍率を７５％未満、または３００％より大きく設定した場合、ズーム機能が
	適切に働かない場合があります。

    ２２．	ポスター印刷（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　アプリケーションにより、２ｘ２、３ｘ３、４ｘ４、５ｘ５を選択しても適切に
	機能しない場合があります。

    ２３．	ツールチップ（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　ツールチップメッセージがPC画面上の正しい位置に
	表示されない場合があります。


============================================================
ＶＩＩ．　ステータスディスプレイ
     
     １． プリントステータス--印刷ジョブをスプール中は、正しいステータスが表示されずに、
	「プリンタの電源が入っていない／通信エラー」や「ポート ビジー」といったエラーメッセージ
	が一時的に表示されることがあります。スプーラーからジョブが削除されると、正しいステータス
	が表示されます。

　　　　　　２．	消耗ステータスポップアップ--「消耗品の交換時期のお知らせ」で設定されたトナー残量率に
	至ると、「消耗ステータス」ウインドウがポップアップします。この表示は、交換が必要となった
	トナーカートリッジが、新品と交換されるまで５分毎に表示されます。このお知らせ表示が不必要
	な場合は、トナー残量率を０％に設定すると表示は行われなくなります。

============================================================
ＶＩＩＩ．　ステータスモニター

   　　１． 	ステータスモニターセンター--ステータスモニターセンターをオープンした際、メインスクリーンに
	ネットワークプリンタが表示されないことがあります。その場合は、「アクション」メニューから「プリンタの
	アップデート」を選択してプリンタステータスをリフレッシュすると、全てのネットワークプリンタが表示されます。


============================================================
ＩＸ．　オペレーションコントロールパネル

   　　１． 	プロセス中--「プロセス中」がパネル上に表示されているときに、印刷設定を変更すると、印刷の
	プロセスに影響を与えることになります。「プロセス中」が「レディ」に変わってから変更を行ってください。

============================================================
商標
ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
ｍａｇｉｏｌｏｒは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　（ｃ）　２００４−２００７　ｂｙ　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．
Ａｌｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．