
              KONICA MINOLTA PagePro 1400W
             Readme （お読みください：補足情報）
                        Version 1.10

  このReadmeは、下記ドライババージョンとコントローラファーム
  ウェアバージョンの組み合わせに対応しております。
                               Driver Version 1.0.801.0 以上
                       Controller Firmware Version 5705 以上
============================================================
I.    目次

  このReadmeファイルには、下記の項目に関する補足情報が記載さ
  れています。プリンタをご使用になる前に必ずお読みください。

      - アプリケーション・ノート
      - 接続性
      - プリンタドライバ
      - ステータスディスプレイ
      - インストールする際の注意点
      - その他

============================================================
II.    アプリケーション・ノート

   1. Internet Explorer 5.0--JAVA関係のデータを含むウェブペ
      ージを印刷するとSPOOL32エラーが発生することがあります。
      この場合は、IEを5.5以上にアップグレードしてください。

   2. Internet Explorer 6.0(Windows 98/Me)--CSS Level 1の関
      係のデータを含むウェブページを印刷すると、帯状の線が印
      字されることがあります。

   3. Internet Explorer 6.0(Windows XP)--ボタンやコントロー
      ルを含むWebページを印刷すると画像が欠けて印字されるこ
      とがあります。この場合は、下記の手順に従って印刷してく
      さい。
        i. 「ツール」−「インターネット オプション」を選択し
           ます。
       ii. 「詳細設定」タブの「Web ページのボタンとコントロ
           ールに視覚スタイルを有効にする」チェックボックス
           のチェックを外して、「OK」をクリックします。
      iii. 「ファイル」−「印刷」を選択し、PagePro 1400Wが選
           択されていることを確認し、印刷します。

   4. Word(1)--既存のワード文書を印刷するとき、文書に指定さ
      れた用紙サイズを使用するのではなく、デフォルトの用紙サ
      イズで印刷されます。
      そのため、文書を設定された用紙サイズとは異なる用紙に印
      刷する場合、下記の手順に従い操作を行なってください。

        i.「ファイル」−「ページ設定」で「ページ設定ダイアロ
          グ」を開く。
       ii.「用紙サイズ」タブの「用紙サイズ」を現在設定されて
          いるものから変更する。
      iii.「用紙サイズ」を元に戻す。
       iv.「ページ設定」ダイアログを「OK」ボタンを押して閉じ
          る。

   5. Word(2)--「手動両面」、「ソート」、「部数」（2以上）の
      組み合わせで正常に印刷できないことがあります。
      この場合は、「部数」を1に設定して印刷を行ってください。

   6. Word(3)--ネットワーク共有時に「ページ割付」、「スタン
      プ」、「手動両面」が効かないことがあります。

   7. Excel(1)--手動両面印刷の裏面が正しく印刷されないことが
      あります。この場合は、アプリケーションの「部単位で印刷
      」を選択してください。

   8. Excel(2)--MS Officeで円柱グラフを使用すると正しく印字
      されないことがあります。

   9. Adobe Reader--「手動両面」、「ソート」、「部数」（2以
      上）の組み合わせで正常に印刷できないことがあります。
      この場合は、Adobe Reader 7.0以降を使用するか、「部数」
      を1に設定して印刷を行ってください。

  10. Acrobat Reader--Acrobat Reader 5.0で、用紙サイズ設定が
      B4のドキュメントを、「用紙サイズに合わせてページを縮小
      」を選択してA4用紙に出力を行うと、正常に印刷されない現
      象が発生することがあります。
      この場合、下記のいずれかの方法で回避することが出来ます。
          ・「用紙サイズに合わせてページを縮小」及び「画像と
            して印刷」を選択して印刷する。
          ・Adobe Reader 6.0以降を使用する。

  11. Power Point--同じファイルを部単位で２部以上印刷すると
      きは、必ずアプリケーションの印刷ダイアログにある「部単
      位で印刷」オプションのチェックをはずし、プリンタプロパ
      ティの「基本設定」タブにある「ソート」を使用して印刷し
      てください。

  12. 一太郎--一太郎では、フォントサイズの指定において少数点
      以下の値に奇数を指定しても、最も近い偶数に丸められて印
      刷されます。
      また、フォントによってはサイズに小数点以下の数値が奇数
      のポイントを指定して印刷すると文字が置き換わって印字さ
      れることがあります。このような場合は、小数点以下の値を
      あらかじめ偶数に指定して印刷してください。

  13. CAD--アプリケーションによっては網掛け設定のデータが印
      刷されないことがあります。

  14. その他--アプリケーションによっては外字登録した文字が正
      しく印字されないことがあります。

  15. Acrobat--用紙サイズA3、B4、Ledgerのドキュメントが正し
      く印刷されないことがあります。
      この場合は、アプリケーションの用紙に合わせて印刷する機
      能を使用してください。

============================================================
III.  接続性

   1. USB--プリンタの電源を入れる前にPCを起動すると、プリン
      タの状態がオフラインになることがあります。
      この場合は、プリンタの「プリンタをオフラインで使用する
      」設定のチェックマークを外してください。
      （「スタート」＞「設定」＞「プリンタとFAX」または「プ
      リンタ」を選択し、PagePro 1400Wのプリンタアイコンを右
      クリックして設定してください。）

===========================================================
IV.   プリンタドライバ

   1. ジョブのキャンセル(1)--紙詰まりが起こっている状態でプ
      リンタのキャンセルボタンを使用してジョブをキャンセルす
      ると、スプーラに次のジョブが送信されていたときは次のジ
      ョブもキャンセルされます。

   2. ジョブのキャンセル(2)--ジョブの最終ページ印刷中に、キ
      ャンセルはできません。

   3. 部単位で印刷--「手動両面」または「小冊子」で印刷する場
      合は、アプリケーションの「部単位で印刷」を選択しないで
      ください。

   4. かんたん設定(1)--ドライバの設定と「かんたん設定」の表
      示が合わないことがあります。
      表示されている「かんたん設定」を選び直してください。

   5. かんたん設定(2)--ネットワーク共有時に「かんたん設定一
      覧」の項目が正しく表示されないことがあります。

   6. 紙詰まりからの復帰--両面印刷の裏面を印刷中に紙詰まりが
      発生すると、送信中のジョブは自動的にキャンセルされます。
      この場合は、もう一度印刷しなおしてください。

   7. 印刷順序--スプーラに複数のプリントジョブがある状態でス
      プーラからジョブをキャンセルすると、他のジョブの出力さ
      れる順番が変更されることがあります。

   8. ウォーターマーク--太字設定については一部のフォントで正
      しく出力されないことがあります。

   9. オーバーレイ(1)--オーバーレイファイルはそのファイルが
      作成された時と同じ解像度で印刷する必要があります。
      たとえば、オーバーレイファイルが600dpiで作成された場合、
      このオーバーレイファイルを使用して印刷を行なう時は必ず
      600dpiで印刷してください。異なった解像度を使用してオー
      バーレイファイルを印刷すると自動的にサイズが変更され、
      用紙には正しく印字されません。

  10. オーバーレイ(2)--オーバーレイファイル（*.prn）は、必ず
      PagePro 1400Wで作成してください。他のプリンタを使用し
      てオーバーレイファイルを作成した場合、ファイルは印刷さ
      れません。

  11. オーバーレイ(3)--オーバーレイを使用してファイルを印刷
      する場合、通常の印刷に比べて倍の仮想メモリを使用しま
      す。そのためオーバーレイを使用する場合は、事前にコンピ
      ュータの仮想メモリを増やしておくことをお奨めします。

  12. ズーム(Windows 98/Me)--Windows 98/Meで「ズーム」を390％
      以上に設定すると、印刷されないことがあります。
      この場合は、解像度を落とすか、倍率を下げて印刷してくだ
      さい。

  13. アンインストール(削除)--プリンタドライバをアンインスト
      ール（削除）する場合は、アンインストール（削除）終了後
      必ずコンピュータを再起動してください。再起動を行なわな
      いといくつかのファイルがWindowのOSにより使用されていて、
      正常に削除されません。

  14. 小冊子印刷--縦と横を含むファイルを「レイアウト」タブの
      「小冊子」を選択して印刷すると、ページが正しく配置され
      ないことがあります。

  15. 「試し印刷」を使用する場合は、アプリケーションの「部単
      位で印刷」を無効にしてください。

  16. 一部のフォントでは600dpiで印刷すると、ノイズが出ること
      があります。この場合は、1200dpiで印刷してください。

  17. ネットワーク共有--プリンタドライバをインストールした後、
      サーバー側のプリンタプロパティのタブを全て開いてから使
      用してください。

============================================================
V.   ステータス・ディスプレイ

   1. プリンタ名変更-プリンタ名を変更するとステータスディス
      プレイが正しく動作しないことがあります。
      この場合は、コンピュータを再起動してください。

   2. プリントサーバ--サードパーティー製のプリントサーバを使
      用する場合、ステータスディスプレイが起動していると通信
      が途切れることがあります。この場合は、ステータスディス
      プレイを起動せずに印刷を行ってください。

============================================================
VI.   インストールする際の注意点

   1. プリンタの詳細設定--プリンタの詳細設定などについては、
      Utilities and Documentation CD-ROMに同梱されたマニュア
      ルをご参照ください。
      マニュアルを参照するには、Adobe Readerが必要です。

============================================================
VII. その他

   1. スプール設定--Windows XP/2000ではプリンタの機能を有効
      に使用するため、スプールの設定で「プリンタに直接印刷デ
      ータを送る」オプションは使用できません。

   2. プリンタポート(Windows 98/Me)--PagePro 1400Wのドライバ
      がインストールされているときは、プリンタプロパティでUS
      Bポートを削除しないでください。


============================================================
商標
KONICA MINOLTA はコニカミノルタホールディングス株式会社の商
標登録です。
PagePro はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標
登録です。
本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標
です。
Copyright (c) 2005 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, 
INC. 
All rights reserved
