Windows8でのプリンタードライバーインストール方法

(1)初めてプリンタードライバーをインストールされる方へ

1.PCを起動し、Administrator の管理者権限でログオンしてください。
ドライバをダウンロードし、任意のフォルダに展開してください。
[コントロールパネル] - [デバイスとプリンター] -「プリンターの追加」を選択してください。
選択したら次へをクリックしてください。

2.[プリンターの追加] 画面が表示されます。
プリンターウィザードのガイダンスに従って、インストールするプリンターの種類を選択してください。
選択したら「次へ」をクリックしてください。

3.以下はインストールするプリンターの種類で「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択した場合の説明です。

プリンターを接続するポートを選択してください。
選択したら「次へ」を押してください。

■新しいポートを作成する場合
あらかじめ、プリンタにIPアドレスを設定し、IPアドレスのメモを手元にご用意の上、以下作業を進めてください。
プリンターとPCをLANケーブルで接続し、プリンターの電源を入れてください。

[新しいポートの作成] をクリックし、[ポートの種類] ボックスの一覧から[Standard TCP/IP Port] を選択します。[次へ] をクリックします。
[ホスト名またはIPアドレス] ボックスに、プリンターの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。また、[プリンターを照会して、使用するプリンタードライバーを自動的に選択する] のチェックが ON の場合は、チェックを外します。（※IP アドレスは、あらかじめプリンターに設定したIPアドレスを入力します。）
TCP/IP ポートが検出されると、[プリンタードライバーのインストール] 画面が表示されます。

ご注意
[プリンターを照会して、使用するプリンタードライバーを自動的に選択する] のチェックが ON の状態で [次へ] をクリックした場合、OS 内に同機種用のプリンタードライバーが検索され、存在した場合は OS 内に存在するドライバーがインストールされます。Web ページからダウンロードした最新ドライバーをインストールする場合は、必ずチェックを外してください。

4.[ディスク使用] をクリックします。

5.[参照] をクリックします。

6.ダウンロードし、展開したドライバーフォルダーの [Disk 1] フォルダーを選択し、[開く] をクリックします。

7.[プリンター] の一覧より、64bitOSは〔RC75D164.INF〕を32bitOSは〔RC75D12K.INF〕を選択し、[開く] をクリックします。

8.[プリンター名] ボックスに入力されているプリンター名を確認し、[次へ] をクリックします。

9.ドライバーファイルのインストールが開始されます。

補足
[Windowsセキュリティ] 画面が表示された場合、[このドライバーソフトウェアをインストールします] をクリックします。

10.[完了] をクリックします。

11.最後にPCを再起動してください。

以上でドライバーのインストール作業は完了です。